ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ


БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ
ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ГАЗОМ!
[image: C:\Documents and Settings\Bakaev\Рабочий стол\Точечный рисунок.bmp]- перед включением водонагревателя откройте форточку (окно) для притока воздуха;
- проверьте тягу в вентканале и дымоходе до розжига водонагревателя и проверяйте во время пользования газовым прибором;
- освободить дверную вентиляционную решетку или зазор между дверью и полом для притока воздуха.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- пользоваться неисправным газовым прибором;
- использовать в помещении, в котором установлено оборудование с отводом продуктов сгорания в дымовой канал, вентиляторов и (или) вытяжных зонтов;
- отключать автоматику безопасности оборудования;
- пользоваться газовым оборудованием при наличие утечки газа;
- пользоваться водонагревателями при отсутствии или недостаточной тяге в дымоходе и вентканале, а также при обратной тяге

ВОЗМОЖНО ОТРАВЛЕНИЕ 
УГАРНЫМ ГАЗОМ!!!

ПРИ ПОЯВЛЕНИИ 
ЗАПАХА ГАЗА НЕОБХОДИМО!

- закрыть все газовые краны;
- проветрить помещение;
- не включать и не выключать электроприборы;
- не зажигать огонь и не курить;
- принять меры по удалению людей из загазованной среды
[image: C:\Documents and Settings\Bakaev\Рабочий стол\Точечный рисунок (2).bmp][image: C:\Documents and Settings\Bakaev\Рабочий стол\памятки 2016г\2 листовка.jpg]

 Основная причина отравлений оксидом углерода (угарный газ) – недостаток воздуха для горения газа.


НЕОБХОДИМО помнить и выполнять:
	[image: C:\Documents and Settings\kibirev_a\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\000472531_1-328940b5ee0c92fcd78093f57d8b14cd.png]
	Население, использующее газ в быту, обязано заключить договор на установку газового оборудования и его обслуживание, пройти инструктаж по безопасному пользованию газом в эксплуатационной организации.

	[image: C:\Documents and Settings\kibirev_a\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\000472531_1-328940b5ee0c92fcd78093f57d8b14cd.png]
	
Помещение, где устанавливается колонка, обязательно должно иметь свободный доступ воздуха извне (форточка в окне, щель между полом и дверью).

	[image: C:\Documents and Settings\kibirev_a\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\000472531_1-328940b5ee0c92fcd78093f57d8b14cd.png]
	Перед включением газовой колонки (котла) необходимо открыть форточку (окно) в помещении для притока воздуха.
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При появлении запаха необходимо выключить газовый прибор (плиту, колонку, котел), не зажигать огонь, не включать электроприборы, электроосвещение, проветрить помещение, вызвать аварийную службу по т. 04, 104

	[image: C:\Documents and Settings\kibirev_a\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\000472531_1-328940b5ee0c92fcd78093f57d8b14cd.png]
	Владелец газового прибора (плиты, колонки, котла) обязан содержать его в чистоте и исправном состоянии.
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	НЕ допускается:
Пользоваться газовой колонкой при отсутствии или недостаточной тяге в дымоходе и вентиляционном канале, а также при обратной тяге. 
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	Пользоваться неисправленными, разукомплектованными, не подлежащими ремонту газовыми приборами
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	Включение принудительной вытяжки над плитой или электровентилятора в вентканале 


ОБЯЗАТЕЛЬНО:
Перед включением газовой колонки (котла) откройте форточку (окно) в помещении для притока воздуха.
[image: ]         [image: ]

Проверьте тягу: пламя отклоняется в сторону от прибора – тяга обратная, не отклоняется – тяги нет, отклоняется к прибору – тяга есть.
При наличии тяги включите газовую горелку согласно инструкции.
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[image: ]Основная причина отравления оксидом углерода (угарный газ) – НЕДОСТАТОК воздуха для горения газа.


Чтобы предотвратить трагедию НЕОБХОДИМО помнить и выполнять ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ БЫТОВЫМИ ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ:


1. Допускайте к установке, ремонту и проверке газового оборудования только квалифицированных специалистов.
2. Не привязывайте к газовым трубам, оборудованию и кранам веревки и не сушите вещи.
3. Снимая показания счётчика газа, нельзя подсвечивать циферблаты огнём.
4. Не оставляйте без присмотра и на ночь работающие газовые приборы.
5. Нельзя поворачивать ручку крана газового ключами или клещами, стучать по горелкам, кранам и счётчикам тяжёлыми предметами.
6. Не пользуйтесь газифицированными печами и газовыми колонками со слабой тягой в дымоходе.
7. Не допускайте детей к газовому оборудованию.
8. Не пользуйтесь помещениями, в которых есть газовые приборы, для отдыха и сна.
9. Для большей безопасности следите, чтобы бытовой природный газ горел спокойно, без пропусков в пламени.


Телефоны 
обращения за помощью

Единая служба спасения
112
Аварийная служба газа
04, 104 

Скорая медицинская помощь
103 



Рекомендации разработаны в соответствии с открытыми публикациями ПАО «Газпром Газораспределение Нижний Новгород» и носят рекомендательный характер
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Адрес сайта www.emercomcenter.ru
электронный адрес: umc.sekretar@yandex.ru

Рекомендации 
по безопасному 
пользованию  населением 
газовым  оборудованием 
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COGJIHOJAUTE NPABUJIA

NoJib30BAHUA TA30M B bbITV!
YBAXAEMDBIE ABOHEHT bl!

Llena 6ecne4yHOro OTHOLWEHUSA K ObITOBOMY ra3y - YeIoBe4eckKas Xu3Hb!
OcHoBHaA NpU4YMHA OTPaBNEHWA OKCUAOM yrnepoaa (yrapHbli4 ras) -
HEOOCTATOK BO3JAQVYXA anga ropeHun rasa.
Y1o6b1 npepgoTepaTuTh Tpareano HEOBXO0AWMO noMHUTDL U BbINONHATD
NPABUJTA NOJIb30BAHUA bbITOBbIMW TA30BbiMW NMPUBOPAMM:
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BbinonHeHue pa6oT Ha BHYTPEHHUX ra3onpoBojax
M ra3osom 060pyAOBaHUMN, A TAKXKE OKa3aHWe ycnyr l'nsnllnM
N0 TEXHMYECKOMY 06CNYXNBAHUIO, AOJKHO NPOU3BOAUTLCA
TONBKO CNEUNanu3uPoOBaHHbIMM OPraHn3aunusamm,

MMEIOLLMMK ONbIT paboTbl B JaHHON OTPACHM. BRI e
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COBJIHOAAMTE NPABUJIA
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